***Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο Συμμόρφωσης***

Ο Προσφέρων υποχρεούται να υποβάλλει - **με ποινή αποκλεισμού** - στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», **συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη** την τεχνική περιγραφή της ομάδας ή των αμάδων για την οποία/ες υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις:

|  |  |
| --- | --- |
| **Στήλη** | **Επεξήγηση** |
| **ΤΕΧΝΙΚΑ**  **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί, επιχειρησιακοί και λοιποί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. |
| **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:  Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο.  **Η μη τήρηση των ανωτέρω, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.** |
| **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **Με ποινή αποκλεισμού, στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή:**  **ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.** |

Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, **επί ποινή απόρριψης**, θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης

**ΤΜΗΜΑ Α: Έπιπλα γραφείου (Γραφεία εργασίας – Συρταριέρες γραφείου – Υποπόδια γραφείου Καρέκλες εργασίας) για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζονται στα κτήρια επί των οδών Αγ. Σοφίας 46 & Αγ. Δημητρίου - Διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη καθώς και στο κτήριο επί της οδού Κιουταχείας 8 στις Σέρρες.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **1α** | **Γραφεία εργασίας**  **(Για τις Π.Υ. Θεσσαλονίκης που στεγάζονται στα κτήρια επί των οδών Αγ. Σοφίας 46 & Αγ. Δημητρίου)** | **Τεμάχια 15**  Γραφείο εργασίας παραλληλόγραμμο, διαστάσεων **180\*80\*75cm** (+-10cm στο μήκος ή στο πλάτος), επιφάνεια από μελαμίνη οξυά πάχους 2,5cm, σκελετός στήριξης μεταλλικός βαφής γκρί ή ασημί.  Τα γραφεία να συνοδεύονται από:   * Αναρτώμενη μεταλλική μετώπη ψιλής διάτρησης, διαστάσεων 180\*30 cm (+-10cm και στις δύο διαστάσεις) * Ροζέτα μαύρη σε κατάλληλη γωνιακή θέση (2 ανά γραφείο) * Μεταλλική θήκη για τοποθέτηση κεντρικής μονάδας Η/Υ (tower), βαφής ασημί ή γκρί που αναρτάται στο σκελετό του γραφείου * Κανάλι καλωδίωσης μήκους 180 cm (+-10 cm).   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **1β** | **Γραφεία εργασίας**  **(Για την Π.Υ. Σερρών που στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Κιουταχείας 8)** | **Τεμάχια 2.**  Γραφείο εργασίας παραλληλόγραμμο, διαστάσεων **160\*80\*75cm** (+-10cm στο μήκος ή στο πλάτος), επιφάνεια από μελαμίνη οξυά πάχους 2,5cm, σκελετός στήριξης μεταλλικός βαφής γκρί ή ασημί.  Τα γραφεία να συνοδεύονται από:   * Αναρτώμενη μεταλλική μετώπη ψιλής διάτρησης, διαστάσεων 180\*30 cm (+-10cm και στις δύο διαστάσεις) * Ροζέτα μαύρη σε κατάλληλη γωνιακή θέση (2 ανά γραφείο) * Μεταλλική θήκη για τοποθέτηση κεντρικής μονάδας Η/Υ (tower), βαφής ασημί ή γκρί που αναρτάται στο σκελετό του γραφείου * Κανάλι καλωδίωσης μήκους 180 cm (+-10 cm).   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **2** | **Συρταριέρες γραφείου** | **Τεμάχια 17**  Τροχήλατη συρταρίερα διαστάσεων 42cm (πρόσοψη) \* 55cm (ύψος χωρίς ροδάκια) \* 65cm (βάθος), (+-7 cm ως προς όλες τις διαστάσεις).  Κατασκευή από μελαμίνη οξυά πρόσοψη και πάνω μέρος - γκρί ανοιχτό οι υπόλοιπες, 3 συρτάρια & 1 συρτάρι - μολυβοθήκη, τα συρτάρια να ασφαλίζουν με κλειδαριά.  Να παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **3** | **Καρέκλες εργασίες** | **Τεμάχια 45**  Τροχήλατο κάθισμα εργασίας σε μαύρο χρώμα με μπράτσα.  Βάση πέντε ακτίνων, με ρυθμισμένο ύψος καθίσματος.  Να υπάρχει:   * μηχανισμός ανάκλισης της έδρας με δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες θέσεις. * Μηχανισμός προσαρμογής της πλάτης για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης.   Ενδεικτικές διαστάσεις: πλάτη 65\*45,έδρα 48\*48, ύψος έδρας από 45 έως 55 cm.  Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη | **ΝΑΙ** |  |
| **4** | **Υποπόδια γραφείου** | **Τεμάχια 19**  Υποπόδιο το οποίο θα αποτελείται από επιχρωμιωμένο σωλήνα περίπου 15 χιλ. διαμορφωμένο με κατάλληλη κλίση ώστε να διευκολύνεται η αλλαγή κλίσης του υποποδίου και έδρα στήριξης των ποδιών από σκληρό πλαστικό κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να επιτυγχάνεται ανατομική επαφή του πέλματος με το υποπόδιο. | **ΝΑΙ** |  |

**ΤΜΗΜΑ Β: Έπιπλα γραφείου (Γραφεία εργασίας – Συρταριέρες γραφείου – Υποπόδια γραφείου – Καρέκλες εργασίας) για την Περιφερειακή Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζεται στο κτήριο επί των οδών Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα στη Λάρισα**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **1** | **Γραφεία εργασίας** | **Τεμάχια 5**  Γραφείο εργασίας παραλληλόγραμμο, διαστάσεων **180\*80\*75cm** (+-10cm στο μήκος ή στο πλάτος), επιφάνεια από μελαμίνη οξυά πάχους 2,5cm, σκελετός στήριξης μεταλλικός βαφής γκρί ή ασημί.  Τα γραφεία να συνοδεύονται από:   * Αναρτώμενη μεταλλική μετώπη ψιλής διάτρησης, διαστάσεων 180\*30 cm (+-10cm και στις δύο διαστάσεις) * Ροζέτα μαύρη σε κατάλληλη γωνιακή θέση (2 ανά γραφείο) * Μεταλλική θήκη για τοποθέτηση κεντρικής μονάδας Η/Υ (tower), βαφής ασημί ή γκρί που αναρτάται στο σκελετό του γραφείου * Κανάλι καλωδίωσης μήκους 180 cm (+-10 cm).   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **2** | **Συρταριέρες γραφείου** | **Τεμάχια 5**  Τροχήλατη συρταρίερα διαστάσεων 42cm (πρόσοψη) \* 55cm (ύψος χωρίς ροδάκια) \* 65cm (βάθος), (+-7 cm ως προς όλες τις διαστάσεις). Κατασκευή από μελαμίνη οξυά πρόσοψη και πάνω μέρος - γκρί ανοιχτό οι υπόλοιπες, 3 συρτάρια & 1 συρτάρι - μολυβοθήκη, τα συρτάρια να ασφαλίζουν με κλειδαριά.  Να παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **3** | **Καρέκλες εργασίες** | **Τεμάχια 10**  Τροχήλατο κάθισμα εργασίας σε μαύρο χρώμα με μπράτσα.  Βάση πέντε ακτίνων, με ρυθμισμένο ύψος καθίσματος.  Να υπάρχει:   * μηχανισμός ανάκλισης της έδρας με δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες θέσεις. * Μηχανισμός προσαρμογής της πλάτης για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης.   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη | **ΝΑΙ** |  |
| **4** | **Υποπόδια γραφείου** | **Τεμάχια 5**  Υποπόδιο το οποίο θα αποτελείται από επιχρωμιωμένο σωλήνα περίπου 15 χιλ. διαμορφωμένο με κατάλληλη κλίση ώστε να διευκολύνεται η αλλαγή κλίσης του υποποδίου και έδρα στήριξης των ποδιών από σκληρό πλαστικό κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να επιτυγχάνεται ανατομική επαφή του πέλματος με το υποπόδιο. | **ΝΑΙ** |  |

**ΤΜΗΜΑ Γ΄: Έπιπλα γραφείου (Γραφεία εργασίας – Συρταριέρες γραφείου – Υποπόδια γραφείου – Καρέκλες εργασίας) για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζονται στα κτήρια επί της οδού Καλαβρύτων 52-56 στην Πάτρα και επί της οδού Κύπρου 40-44 στην Τρίπολη.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **1** | **Γραφεία εργασίας**  **(Για την Π.Υ. Πατρών που στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Καλαβρύτων 52-56)** | **Τεμάχια 3**  Γραφείο εργασίας παραλληλόγραμμο, διαστάσεων **180\*80\*75cm** (+-10cm στο μήκος ή στο πλάτος), επιφάνεια από μελαμίνη οξυά πάχους 2,5cm, σκελετός στήριξης μεταλλικός βαφής γκρί ή ασημί.  Τα γραφεία να συνοδεύονται από:   * Αναρτώμενη μεταλλική μετώπη ψιλής διάτρησης, διαστάσεων 180\*30 cm (+-10cm και στις δύο διαστάσεις) * Ροζέτα μαύρη σε κατάλληλη γωνιακή θέση (2 ανά γραφείο) * Μεταλλική θήκη για τοποθέτηση κεντρικής μονάδας Η/Υ (tower), βαφής ασημί ή γκρί που αναρτάται στο σκελετό του γραφείου * Κανάλι καλωδίωσης μήκους 180 cm (+-10 cm).   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **1β** | **Γραφεία εργασίας**  **(Για την Π.Υ. Τρίπολης που στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Κύπρου 40-44)** | **Τεμάχια 1**  Γραφείο εργασίας παραλληλόγραμμο, διαστάσεων **160\*80\*75cm** (+-10cm στο μήκος ή στο πλάτος), επιφάνεια από μελαμίνη οξυά πάχους 2,5cm, σκελετός στήριξης μεταλλικός βαφής γκρί ή ασημί.  Τα γραφεία να συνοδεύονται από:   * Αναρτώμενη μεταλλική μετώπη ψιλής διάτρησης, διαστάσεων 180\*30 cm (+-10cm και στις δύο διαστάσεις) * Ροζέτα μαύρη σε κατάλληλη γωνιακή θέση (2 ανά γραφείο) * Μεταλλική θήκη για τοποθέτηση κεντρικής μονάδας Η/Υ (tower), βαφής ασημί ή γκρί που αναρτάται στο σκελετό του γραφείου * Κανάλι καλωδίωσης μήκους 180 cm (+-10 cm).   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **2** | **Συρταριέρες γραφείου** | **Τεμάχια 4**  Τροχήλατη συρταρίερα διαστάσεων 42cm (πρόσοψη) \* 55cm (ύψος χωρίς ροδάκια) \* 65cm (βάθος), (+-7 cm ως προς όλες τις διαστάσεις). Κατασκευή από μελαμίνη οξυά πρόσοψη και πάνω μέρος - γκρί ανοιχτό οι υπόλοιπες, 3 συρτάρια & 1 συρτάρι - μολυβοθήκη, τα συρτάρια να ασφαλίζουν με κλειδαριά.  Να παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **3** | **Καρέκλες εργασίες** | **Τεμάχια 11**  Τροχήλατο κάθισμα εργασίας σε μαύρο χρώμα με μπράτσα.  Βάση πέντε ακτίνων, με ρυθμισμένο ύψος καθίσματος.  Να υπάρχει:   * μηχανισμός ανάκλισης της έδρας με δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες θέσεις. * Μηχανισμός προσαρμογής της πλάτης για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης.   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη | **ΝΑΙ** |  |
| **4** | **Υποπόδια γραφείου** | **Τεμάχια 7**  Υποπόδιο το οποίο θα αποτελείται από επιχρωμιωμένο σωλήνα περίπου 15 χιλ. διαμορφωμένο με κατάλληλη κλίση ώστε να διευκολύνεται η αλλαγή κλίσης του υποποδίου και έδρα στήριξης των ποδιών από σκληρό πλαστικό κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να επιτυγχάνεται ανατομική επαφή του πέλματος με το υποπόδιο. | **ΝΑΙ** |  |

**ΤΜΗΜΑ Δ΄: Έπιπλα γραφείου (Υποπόδια γραφείου – Καρέκλες εργασίας) για την Περιφερειακή Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Μελισσηνού Ιωάννη 11 στο Ρέθυμνο**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **1** | **Καρέκλες εργασίες** | **Τεμάχια 7**  Τροχήλατο κάθισμα εργασίας σε μαύρο χρώμα με μπράτσα.  Βάση πέντε ακτίνων, με ρυθμισμένο ύψος καθίσματος.  Να υπάρχει:   * μηχανισμός ανάκλισης της έδρας με δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες θέσεις. * Μηχανισμός προσαρμογής της πλάτης για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης.   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη | **ΝΑΙ** |  |
| **2** | **Υποπόδια γραφείου** | **Τεμάχια 4**  Υποπόδιο το οποίο θα αποτελείται από επιχρωμιωμένο σωλήνα περίπου 15 χιλ. διαμορφωμένο με κατάλληλη κλίση ώστε να διευκολύνεται η αλλαγή κλίσης του υποποδίου και έδρα στήριξης των ποδιών από σκληρό πλαστικό κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να επιτυγχάνεται ανατομική επαφή του πέλματος με το υποπόδιο. | **ΝΑΙ** |  |

**ΤΜΗΜΑ Ε΄: Έπιπλα γραφείου (Γραφεία εργασίας - Συρταριέρες γραφείου – Υποπόδια γραφείου – Καρέκλες γραφείου - Καλόγεροι γραφείου) για τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζονται στα κτήρια εντός του Ν. Αττικής**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **1α** | **Γραφεία εργασίας**  **(Λοιπά κτήρια Ν. Αττικής)** | **Τεμάχια 25**  Γραφείο εργασίας παραλληλόγραμμο, διαστάσεων **180\*80\*75cm** (+-10cm στο μήκος ή στο πλάτος), επιφάνεια από μελαμίνη οξυά πάχους 2,5cm, σκελετός στήριξης μεταλλικός βαφής γκρί ή ασημί.  Τα γραφεία να συνοδεύονται από:   * Αναρτώμενη μεταλλική μετώπη ψιλής διάτρησης, διαστάσεων 180\*30 cm (+-10cm και στις δύο διαστάσεις) * Ροζέτα μαύρη σε κατάλληλη γωνιακή θέση (2 ανά γραφείο) * Μεταλλική θήκη για τοποθέτηση κεντρικής μονάδας Η/Υ (tower), βαφής ασημί ή γκρί που αναρτάται στο σκελετό του γραφείου * Κανάλι καλωδίωσης μήκους 180 cm (+-10 cm).   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **1β** | **Γραφεία εργασίας**  **(Για το κτήριο της Ε.Α.Δ. επί της οδού Πειραιώς 205 στον Ν. Αττικής)** | **Τεμάχια 25**  Γραφείο εργασίας παραλληλόγραμμο, διαστάσεων **160\*80\*75cm** (+-10cm στο μήκος ή στο πλάτος), επιφάνεια από μελαμίνη οξυά πάχους 2,5cm, σκελετός στήριξης μεταλλικός βαφής γκρί ή ασημί.  Τα γραφεία να συνοδεύονται από:   * Αναρτώμενη μεταλλική μετώπη ψιλής διάτρησης, διαστάσεων 180\*30 cm (+-10cm και στις δύο διαστάσεις) * Ροζέτα μαύρη σε κατάλληλη γωνιακή θέση (2 ανά γραφείο) * Μεταλλική θήκη για τοποθέτηση κεντρικής μονάδας Η/Υ (tower), βαφής ασημί ή γκρί που αναρτάται στο σκελετό του γραφείου * Κανάλι καλωδίωσης μήκους 180 cm (+-10 cm).   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **2** | **Συρταριέρες γραφείου** | **Τεμάχια 50**  Τροχήλατη συρταρίερα διαστάσεων 42cm (πρόσοψη) \* 55cm (ύψος χωρίς ροδάκια) \* 65cm (βάθος), (+-7 cm ως προς όλες τις διαστάσεις). Κατασκευή από μελαμίνη οξυά πρόσοψη και πάνω μέρος - γκρί ανοιχτό οι υπόλοιπες, 3 συρτάρια & 1 συρτάρι - μολυβοθήκη, τα συρτάρια να ασφαλίζουν με κλειδαριά.  Να παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | **ΝΑΙ** |  |
| **3** | **Καρέκλες Εργασίας** | **Τεμάχια 70**  Τροχήλατο κάθισμα εργασίας σε μαύρο χρώμα με μπράτσα.  Βάση πέντε ακτίνων, με ρυθμισμένο ύψος καθίσματος.  Να υπάρχει:   * μηχανισμός ανάκλισης της έδρας με δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες θέσεις. * Μηχανισμός προσαρμογής της πλάτης για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης.   Nα παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον δύο (2) έτη | **ΝΑΙ** |  |
| **4** | **Υποπόδια γραφείου** | **Τεμάχια 50**  Υποπόδιο το οποίο θα αποτελείται από επιχρωμιωμένο σωλήνα περίπου 15 χιλ. διαμορφωμένο με κατάλληλη κλίση ώστε να διευκολύνεται η αλλαγή κλίσης του υποποδίου και έδρα στήριξης των ποδιών από σκληρό πλαστικό κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να επιτυγχάνεται ανατομική επαφή του πέλματος με το υποπόδιο. | **ΝΑΙ** |  |
| **5** | **Καλόγεροι γραφείου** | **Τεμάχια 25**  Ο καλόγερος να έχει ύψος 170cm τουλάχιστον και διάμετρο βάσης 40cm τουλάχιστον. Η βάση να έχει επαρκές βάρος ώστε να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής. Το κυρίως σώμα να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σωλήνα κυκλικής διατομής, στο επάνω μέρος του οποίου να προσαρμόζεται κεφαλή με μεταλλικά άγκιστρα κρέμασης. Τα άγκιστρα να είναι τουλάχιστον τέσσερα και διπλά, δηλαδή σχήματος ανοιχτού U με δυνατότητα κρέμασης και στα δύο άκρα τους, και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ή να φέρουν στα άκρα τους προστατευτικά πώματα για αποφυγή τραυματισμού ή καταστροφής των ρούχων.  Ο καλόγερος να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους για όλα τα μέρη του | **ΝΑΙ** |  |