**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**Πίνακας Συμμόρφωσης**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| 1 | VoIP τηλεφωνικές συσκευές:   * 2 θύρες Ethernet 10/100/1000. * Τουλάχιστον 3 γραμμές. * Υποστήριξη PoE. * Υποστήριξη τροφοδοσίας από ρεύμα. * Τροφοδοτικό. * Οθόνη πληροφοριών (αναγνώριση κλήσης, μενού κ.λ.π.). * Δυνατότητα διαχείρισης από browser. * Δυνατότητα τοποθέτησης σε γραφείο με δύο διαφορετικές γωνίες κλίσης. | Τεμάχιο | 100 | **ΝΑΙ** |  |