**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**Πίνακας Συμμόρφωσης**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| 1 | VoIP τηλεφωνικές συσκευές:* 2 θύρες Ethernet 10/100/1000.
* Τουλάχιστον 3 γραμμές.
* Υποστήριξη PoE.
* Υποστήριξη τροφοδοσίας από ρεύμα.
* Τροφοδοτικό.
* Οθόνη πληροφοριών (αναγνώριση κλήσης, μενού κ.λ.π.).
* Δυνατότητα διαχείρισης από browser.
* Δυνατότητα τοποθέτησης σε γραφείο με δύο διαφορετικές γωνίες κλίσης.
 | Τεμάχιο | 100 | **ΝΑΙ** |  |