**ΤΜΗΜΑ Α\_ΑΤΤΙΚΗ**

| **ΥΛΙΚΑ DEXION - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Α.1 | ΓΩΝΙΕΣ κολώνες διάτρητες, πάχους 1,8mm, σε σχήμα ισοσκελούς γωνιακού ελάσματος 36Χ36mm, ύψους 2,5m. | **505** |  |  |
| Α.2 | ΓΩΝΙΕΣ κολώνες διάτρητες, πάχους 1,8mm, σε σχήμα ισοσκελούς γωνιακού ελάσματος 36Χ36mm, ύψους 2m. | **140** |  |  |
| Α.3 | Λαμαρίνα (Ράφι), διαστάσεων 58Χ30cm, πάχους 0,8mm, από χάλυβα | **185** |  |  |
| Α.4 | Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 58Χ38cm, πάχους 0,8mm, από χάλυβα | **180** |  |  |
| Α.5 | Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 92Χ30cm, πάχους 0,8mm, από χάλυβα | **305** |  |  |
| Α.6 | Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 92Χ38cm, πάχους 0,8mm, από χάλυβα | **480** |  |  |
| Α.7 | Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 122Χ30cm, πάχους 0,8mm, από χάλυβα | **50** |  |  |
| Α.8 | Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 122Χ38cm, πάχους 0,8mm, από χάλυβα | **50** |  |  |
| Α.9 | Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι | **7.500** |  |  |
| Α.10 | Πέλματα | **610** |  |  |
| Α.11 | Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm, από χάλυβα | **1.600** |  |  |
| Α.12 | Τα υλικά Α.1 έως Α.8 & Α.11 θα έχουν δεχθεί ηλεκτροστατική βαφή χρώματος Γκρί και πολυμερισμό σε φούρνο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.13 | Τα ράφια θα πρέπει να έχουν ελάχιστη αντοχή φορτώσεως 90 Kgr/ράφι, με πλήρες κατανεμημένο φορτίο, για κατασκευές με 4 κολώνες ανά στοιχείο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.14 | Οι κολώνες-ορθοστάτες θα πρέπει να έχουν αντοχή φορτώσεως 1.500Kg/τεμ | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.15 | Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στον όροφο και στο σημείο του κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την παραγγελία, καθώς και η συναρμολόγηση βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.15 | Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους. Η εγγύηση πιστοποιείται με Υ/Δ του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται ότι «*Οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει οποιοδήποτε ελάττωμα εντός 1 έτους από την παράδοσή του, θα αντικαθίσταται εντός 3 εργασίμων ημερών με δική μου ευθύνη και δαπάνη*». Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία των υπό προμήθεια υλικών σε ποσοστό άνω του 5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση όλου του συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.16 | Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | **ΝΑΙ** |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

[υπογραφή – σφραγίδα]

**ΤΜΗΜΑ Β\_ΛΑΡΙΣΑ**

| **ΥΛΙΚΑ DEXION - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Α.1 | ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36 2,5μ | **40** |  |  |
| Α.2 | Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ30 | **48** |  |  |
| Α.3 | Λαμαρίνα (Ράφι) 122Χ30 | **36** |  |  |
| Α.4 | Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι | **500** |  |  |
| Α.5 | Πέλματα | **40** |  |  |
| Α.6 | Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα | **100** |  |  |
| Α.7 | Τα υλικά Α.1 έως Α.3 και Α.6 θα έχουν δεχθεί ηλεκτροστατική βαφή χρώματος Γκρί και πολυμερισμό σε φούρνο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.8 | Τα ράφια θα πρέπει να έχουν ελάχιστη αντοχή φορτώσεως 90 Kgr/ράφι, με πλήρες κατανεμημένο φορτίο, για κατασκευές με 4 κολώνες ανά στοιχείο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.9 | Οι κολώνες-ορθοστάτες θα πρέπει να έχουν αντοχή φορτώσεως 1.500Kg/τεμ | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.10 | Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στον όροφο και στο σημείο του κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την παραγγελία, καθώς και η συναρμολόγηση βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.11 | Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους. Η εγγύηση πιστοποιείται με Υ/Δ του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται ότι «*Οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει οποιοδήποτε ελάττωμα εντός 1 έτους από την παράδοσή του, θα αντικαθίσταται εντός 3 εργασίμων ημερών με δική μου ευθύνη και δαπάνη*». Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία των υπό προμήθεια υλικών σε ποσοστό άνω του 5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση όλου του συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.12 | Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | **ΝΑΙ** |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

[υπογραφή – σφραγίδα]

**ΤΜΗΜΑ Γ\_ΣΕΡΡΕΣ**

| **ΥΛΙΚΑ DEXION - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Α.1 | ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36 2μ | **52** |  |  |
| Α.2 | Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ38 | **65** |  |  |
| Α.3 | Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι | **500** |  |  |
| Α.4 | Πέλματα | **55** |  |  |
| Α.5 | Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα | **120** |  |  |
| Α.6 | Τα υλικά Α.1 έως Α.3 και Α.5 θα έχουν δεχθεί ηλεκτροστατική βαφή χρώματος Γκρί και πολυμερισμό σε φούρνο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.7 | Τα ράφια θα πρέπει να έχουν ελάχιστη αντοχή φορτώσεως 90 Kgr/ράφι, με πλήρες κατανεμημένο φορτίο για κατασκευές με 4 κολώνες ανά στοιχείο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.8 | Οι κολώνες-ορθοστάτες θα πρέπει να έχουν αντοχή φορτώσεως 1.500Kg/τεμ | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.9 | Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στον όροφο και στο σημείο του κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την παραγγελία, καθώς και η συναρμολόγηση βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.10 | Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους. Η εγγύηση πιστοποιείται με Υ/Δ του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται ότι «*Οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει οποιοδήποτε ελάττωμα εντός 1 έτους από την παράδοσή του, θα αντικαθίσταται εντός 3 εργασίμων ημερών με δική μου ευθύνη και δαπάνη*». Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία των υπό προμήθεια υλικών σε ποσοστό άνω του 5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση όλου του συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.11 | Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | **ΝΑΙ** |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

[υπογραφή – σφραγίδα]

**ΤΜΗΜΑ Δ\_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

| **ΥΛΙΚΑ DEXION - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Α.1 | ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36 2,5μ | **8** |  |  |
| Α.2 | Λαμαρίνα (Ράφι) 122Χ30 | **12** |  |  |
| Α.3 | Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι | **100** |  |  |
| Α.4 | Πέλματα | **8** |  |  |
| Α.5 | Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα | **25** |  |  |
| Α.6 | Τα υλικά Α.1, Α.2 και Α.5 θα έχουν δεχθεί ηλεκτροστατική βαφή χρώματος Γκρί και πολυμερισμό σε φούρνο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.7 | Τα ράφια θα πρέπει να έχουν ελάχιστη αντοχή φορτώσεως 90 Kgr/ράφι, με πλήρες κατανεμημένο φορτίο για κατασκευές με 4 κολώνες ανά στοιχείο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.8 | Οι κολώνες-ορθοστάτες θα πρέπει να έχουν αντοχή φορτώσεως 1.500 Kg/τεμ | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.9 | Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στον όροφο και στο σημείο του κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την παραγγελία, καθώς και η συναρμολόγηση βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.10 | Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους. Η εγγύηση πιστοποιείται με Υ/Δ του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται ότι «*Οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει οποιοδήποτε ελάττωμα εντός 1 έτους από την παράδοσή του, θα αντικαθίσταται εντός 3 εργασίμων ημερών με δική μου ευθύνη και δαπάνη*». Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία των υπό προμήθεια υλικών σε ποσοστό άνω του 5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση όλου του συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α.11 | Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | **ΝΑΙ** |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

[υπογραφή – σφραγίδα]