**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**Πίνακας Συμμόρφωσης**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| 1 | Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές:* Οθόνη ≥ 2 γραμμών (θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς τη χρήση μπαταριών)
* Ελληνικό ή Αγγλικό μενού
* Λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.
* Δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης.
* Μνήμες αποθήκευσης αριθμών απευθείας κλήσης (τουλάχιστον 3) με ισάριθμα διακριτά πλήκτρα.
* Πλήκτρο αυτόματης επανάκλησης.
* Πλήκτρο call log για έλεγχο χαμένων κλήσεων (τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων)
 | Τεμάχιο | 25 | **ΝΑΙ** |  |
| 2 | Τηλεφωνικά καλώδια (για ακουστικό τηλεφώνου):* Σπιράλ 1,5m
 | Τεμάχιο | 25 | **ΝΑΙ** |  |
| 3 | Τηλεφωνικά καλώδια RJ11 – 5m | Τεμάχιο | 25 | **ΝΑΙ** |  |

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 [υπογραφή – σφραγίδα]