**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

| **Επιτοίχια συσκευή ανέπαφης θερμομέτρησης μετώπου** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |
| 2 | Ποσότητα. | 12 |  |
| 3 | Οι προσφερόμενες επιτοίχιες συσκευές ανέπαφης θερμομέτρησης είναι καινούριες και αμεταχείριστες. | ΝΑΙ |  |
| 4 | Ψηφιακή οθόνη LED. | ΝΑΙ |  |
| 5 | Οπτικός και ηχητικός συναγερμός πυρετού (θερμοκρασία ≥ 37,5οC). | ΝΑΙ |  |
| 6 | Ακρίβεια ± 0,2 βαθμού. | ΝΑΙ |  |
| 7 | Χρόνος απόκρισης 0,5 δευτερόλεπτα. | ΝΑΙ |  |
| 8 | Μπαταρία λιθίου. | ΝΑΙ |  |
| 9 | Σύνδεση φόρτισης με καλώδιο usb. Το καλώδιο περιλαμβάνεται στη συσκευασία κάθε συσκευής. | ΝΑΙ |  |
| 10 | Ανέπαφη μέτρηση από απόσταση έως 10cm. | ΝΑΙ |  |
| 11 | Στη συσκευασία κάθε επιτοίχιας συσκευής ανέπαφης θερμομέτρησης περιλαμβάνεται φύλλο οδηγιών για τη λειτουργία της. | ΝΑΙ |  |
| 12 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (αρχομένης από την ημερομηνία οριστικής παραλαβή των υλικών) | ≥ 1 έτος |  |