**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  **Πίνακας Α**  |
| --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Α.1 | ΜΟΝΑΦΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | *Οι ποσότητες συμπληρώνεται αναλόγως με το τμήμα που υποβάλλει ο συμμετέχων φορέας* | Τμήμα 1: 26 |  |  |
| Τμήμα 2: 4 |
| Τμήμα 3: 2 |
| Τμήμα 4: 2 |
| Τμήμα 5: 2 |
| Τμήμα 6: 2 |
| Τμήμα 7: 2 |
| Α.3 | Τύπος Κοπής | Cross Cut  |  |  |
| Α.4 | Μέγεθος Αποκόμματος / Χαρτοπόλεμου | Κατά μέγιστο 4 x 40 mm |  |  |
| Α.5 | Καταστρέφει Επίσης | Σύρματα Συρραπτικού και Πιστωτικές κάρτες  |  |  |
| Α.6 | Ταυτόχρονη Κοπή Φύλλων | Κατά ελάχιστο 5 φύλλα |  |  |
| Α.7 | Ταχύτητα Κοπής m/min | Κατά ελάχιστο 3 m/min  |  |  |
| Α.8 | Χωρητικότητα Κάδου |  Από 8 έως 13 L |  |  |
| Α.9 | Επίπεδα Θορύβου |  Κατά μέγιστο 80.0 dB |  |  |
| Α.10 | Εγγύηση | >=2 έτη |  |  |
| Α.11 | Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο, ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| Α.12 | Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 [υπογραφή – σφραγίδα]