**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 18742/23-06-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL)**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  **Πίνακας Α – Μονάδα firewall** |
| --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Α.1 | ΥΛΙΚΟ: Μονάδα FIREWALL WATCHGUARD M390 | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | Ποσότητα | 4 |  |  |
| Α.3 | Μεταγωγή με υπηρεσίες: UTM (full scan) | >=2.4 Gbps |  |  |
| Α.4 | Μεταγωγή με υπηρεσίες: VPN (IMIX) | >=1.8 Gbps |  |  |
| Α.5 | Μεταγωγή με υπηρεσίες: HTTPS (με IPS) | >=1 Gbps |  |  |
| Α.6 | Μεταγωγή με υπηρεσίες: AntiVirus | >=3.1 Gbps |  |  |
| Α.7 | Μεταγωγή με υπηρεσίες: IPS (full scan) | >=3.3 Gbps |  |  |
| Α.8 | Μεταγωγή με υπηρεσίες: Firewall (UDP 1518) | >=18 Gbps |  |  |
| Α.9 | Μεταγωγή με υπηρεσίες:VPN (UDP 1518) | >=5.2 Gbps |  |  |
| Α.10 | Αριθμός συνδέσεων 10/100/1000 | >=8 x 1 Gb |  |  |
| Α.11 | I/O συνδέσεις | 1 serial/2 USB |  |  |
| Α.12 | Ταυτόχρονες συνδέσεις | >=4500000 |  |  |
| Α.13 | VLANs | >=250 |  |  |
| Α.14 | Διασύνδεση απομακρυσμένων σημείων VPN | >=250 |  |  |
| Α.15 | Mobile VPN | >=250 |  |  |
| Α.16 | Τοποθέτηση σε Rack | ναι |  |  |
| Α.17 | Να φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE. | ναι |  |  |
| Α.18 | Συνδρομή σουίτας προστασίας για 3 έτη με υποστήριξη υπηρεσιών: Stateful Firewall, VPN, SD-WAN, Application Control, WebBlocker, Gateway AntiVirus | ναι |  |  |
| Α.19 | Οι μονάδες θα λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας | ΝΑΙσε 2 ζεύγη |  |  |
| Α.20 | Εγγύηση | >=1 έτος (κατασκευαστή) |  |  |
| Α.21 | Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο, ή ισοδύναμοΕπισήμανση: Το πιστοποιητικό θα προσκομιστεί από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.22 | Το προσφερόμενο είδος είναι σε παραγωγή και δεν έχει ανακοινωθεί παύση παραγωγής του κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή μετά από αίτημα της αναθέτουσας. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.23 | Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ενώ σε περίπτωση που στην περίοδο παράδοσης ανακοινωθεί παύση παραγωγής ή το είδος δεν είναι πλέον διαθέσιμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει είδος αντίστοιχης ή καλύτερης τεχνολογίας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 [υπογραφή – σφραγίδα]